CDF Italia Meeting

14 September 1998

Calcolo per CDF Italia per il Run II

Stefano Belforte - INFN Pisa 1

Cosa fare per l´analisi in Italia ?

¯

Il 12 Maggio avevo prospettato 4 scenari:

1 . copiare i PAD e farsi le n-tuple a casa (Run I): centro di calcolo in

ogni sezione

2 . tenere i PAD (stile ^SILO~) a FNAL e copiare qui le ^n-tuple~

3 . tutto a FNAL e usare solo dumb X-terminal

4 . quasi tutto a FNAL e qui solo le ^n-tuple~ piu´ comuni, un PC da

5MLit con 10GB di disco a testa (disco IDE 4.3 GB 400KLit !)

¯

Col ^senno di poi~: la mia proposta e´ il numero 5:

5 . quasi tutto a FNAL, copiare qui le n-tuple e le PAD piu´ comuni

(PAD via nastro per ricreare localmente le n-tuple). Serve:

¯

1 PC da 4~5MLit a testa (totale 40~50 persone = 200MLit)

¯

PICCOLO centro di calcolo in sezione (100MLit max)

¯

investire sulla rete

¯

costo totale: 5*100+200 =700ML + contingency = 1GLit

CDF Italia Meeting

14 September 1998

Calcolo per CDF Italia per il Run II

Stefano Belforte - INFN Pisa 2

Cosa succede poi ?

¯

700MLit nel 2000

¯

300MLit di contingency al 2001

¯

200MLit/anno nel futuro per manutenzioni, rotture, upgrades, piccole

espansioni.

¯

Piu´ di cosi´ ora come ora mi sembra sprecato (ma sono disposto a

ricredermi davanti ad un piano ben motivato)

CDF Italia Meeting

14 September 1998

Calcolo per CDF Italia per il Run II

Stefano Belforte - INFN Pisa 3

Cos´e´ un piccolo centro di calcolo ?

¯

Una workstation (Digitcal Unix e.g.) per servire il codice Linux, tenere

le home directory su un disco comunque con backup, interfaccia con

un sistema HSM/backup, tenere il DataBase etc.

˘ CPU + console: 20ML

˘ 100GB raid: 50 ML

˘ 4 tape drivers CDF-style: 20 ML

˘ nessun robot

˘ licenze software (AFS e.g.) cavi di rete etc.etc. : pochi ML

¯

Nelle sezioni piu´ piccole:

˘ diminuire il disco

˘ eliminare il RAID (poco disco ==> backup facile)

˘ diminuire 1 nastri (2)

˘ 50 ML totali

CDF Italia Meeting

14 September 1998

Calcolo per CDF Italia per il Run II

Stefano Belforte - INFN Pisa 4

Cosa serve nel 1999 ?

¯

Una decisione sul nostro modo di lavorare: 5 scenari (almeno)�

¯

Seguire (ed indirizzare ) attentamente l´evoluzione del modello di analisi a FNAL

¯ raccogliere stime di costi precise per i nostri bisogni e chiedere i soldi all´INFN (la stima precedente puo´ ancora essere off del 100%!!)

¯ lavorare alla distribuzione del codice , e.g. un centro unico di distribuzione da FNAL che fa da server AFS per tutte le sezioni:

Padova ? Pisa ? Bologna ?

¯

Lavorare per la rete

¯ almeno 3 persone

˘ coordinatore nazionale , contact con Fnal, GR I, CTNC etc.

˘ responsabile mirrorring e distribuzione codice, DB etc .

˘ responsabile rete Italia/USA: stima costi, tests con CNAF etc.

¯

Quante persone in CDF non hanno dirette responsabilita´ hardware ?

CDF Italia Meeting

14 September 1998

Calcolo per CDF Italia per il Run II

Stefano Belforte - INFN Pisa 5

Che rete ?

¯

Italia-EsNet: ora 1.5Mbit/sec, upgrade a 2Mbit/sec in corso

¯

Preparare per 4Mbit/sec = 512KB/sec

˘ 10GB/week/user = 17KB/sec/user * 30 users = 512KByte/sec

˘ 10GByte/week = full refresh di tutto il disco locale !!

¯

Privilegiare il lavoro interattivo (runnare sui PAD di FNAL as much as possible)

¯

Virtual channel on demand per remote control (SVT !!)

˘ 128KBytes/sec (da provare !!!) (1/10 ethernet!) per 2-8 ore per poter avere 1 buon Xterm

˘ to be tested !! CNAF, ci pensa Bologna ?

¯

Costo : ??????

¯

Chi paga : ?????

¯

Con chi va divisa ? BaBar ? ???

CDF Italia Meeting

14 September 1998

Calcolo per CDF Italia per il Run II

Stefano Belforte - INFN Pisa 6

Remote Control Room ?

¯

Turni: 10gg/uomo/ano: non sono un costo di missioni, la gente va

comunque per periodi anche maggiori

¯

Una in ogni sezione ? 1gg albergo in Italia circa 200KLit anyhow,

circa 120$ molto vicino a 1gg a FNAL !

¯

Attrezzatura: no problem, 2 X-term una stampante, una Indy per

Mbone, e.g. a Pisa c´e´ gia´ tutto, ma se altre ==> $$$

¯

Costo (Lit): serve 1Mbyte/sec dedicato sulla rete ! (T1), ISDN a 128K

(telelink) costa 100KLit/ora almeno , 8 ore = 1MLit/gg per la RCR !

¯

Costo umano: almeno 2 persone a volta dove a Fnal ne basta una per

evitare ^caduta d´attenzione~.

¯

PROPOSTA: I professori ordinari e i direttori di ricerca sono

esentati (a richiesta) dai turni . Non costa nulla, migliora l´efficienza

del lavoro, non richiede ne´ tempo ne´ fatica.

¯

Conclusione : io non me ne occupo piu´,.

CDF Italia Meeting

14 September 1998

Calcolo per CDF Italia per il Run II

Stefano Belforte - INFN Pisa 7

Analisi a FNAL

¯

Fare assegnamento su FNAL per le grosse CPU etc.

¯

Attrezzare i Trailers con workstations a basso costo (PC con Linux

soprattutto) e pochi nastri e dischi (circa come Run I, ma spendendo

meno)

¯

Cercare di non pagare l´overhead

¯

5Mlit/PC * 20 Pc = 100MLit totali nel 2000

¯

Concordare le manutenzioni hardware con FNAL

¯

Rimpiazzo per obsolescenza, rottura etc.: 15%/anno = 30MLit/anno

da chiedere al GR1 per stare sul tranquillo includendo possibile piccola

espansione.

¯

Serve piano dettagliato con stime corrette dei costi, includendo tape

drivers etc.